Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса котировок

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

на текущий ремонт административного здания
«____» ____________ 2011 г.                                                                                                    № ________
Саранск

 Отделение по г. Саранску Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________, действующего на основании __________________, от имени Российской Федерации, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от ______________   заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика,  выполнить работы по текущему ремонту административного здания Отделения по г. Саранску УФК по Республике Мордовия (далее - объект), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 99 «а», а Заказчик обязуется их принять и оплатить.         
1.2. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями нормативно-правовых актов в области строительства,  Сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту), определяющим объем, содержание и стоимость работ, а также условиями настоящего контракта. 

1.3.  Подрядчик осуществляет работы по настоящему контракту на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного_________________________________________регистрационный номер__________________ от  «____» _________ 20__г.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет: 

_____________________________________________________________________________

(укать сумму числом и прописью)

в том числе НДС 18%___________________рублей, является твердой и индексации не подлежит. 

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов и оборудования, накладные расходы, сметную прибыль, а также учитывает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.
2.4. Заказчик в течении 5-и рабочих дней со дня подписания настоящего контракта осуществляет 30 % предоплату от цены контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте.
2.6. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы производится после их полного завершения на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение 10-и рабочих дней с момента их подписания обеими Сторонами.
2.7. Работы по контракту, надлежащим образом выполненные Подрядчиком досрочно, могут быть приняты и оплачены Заказчиком также досрочно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их высокое качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, согласно Сметному расчету, в сроки, установленные настоящим контрактом.
3.2. Поставить необходимые материалы, инструменты и инвентарь, необходимые для выполнения работ.

3.3. Предусмотреть возможность выполнения работ в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время. 

3.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды  в  условиях действующего учреждения.
3.5. Немедленно приостановить работы письменно предупредить Заказчика и не возобновлять работы до получения письменного разрешения в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
3.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
3.8. В случае причинения в процессе производства работ ущерба конструктивным элементам здания, включая элементы наружной отделки, за свой счет провести восстановительные и ремонтные работы.
3.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
3.10. После сдачи - приемки работ в течение 3-х дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

3.11. Обеспечить соответствие объекта условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.
3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

Подрядчик вправе:

3.13. Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядные организации по согласованию с Заказчиком.
3.14. Потребовать уплату пени в случае просрочки Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

4.1. Предоставить Подрядчику, при наличии возможности, на время производства работ подсобное помещение для размещения рабочих, хранения инструментов и стройматериалов.  

4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
Заказчик вправе:
4.6. Потребовать уплату пени в случае просрочки Подрядчиком сроков окончания работ и сроков устранения дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения контракта.
5.2. Окончание выполнения работ по настоящему контракту: в течение 15-ти дней с момента заключения контракта.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Работы должны выполняться в условиях эксплуатируемого здания, поэтому Подрядчику необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность  безопасного прохода людей через зону производства работ. В случае причинения Подрядчиком ущерба конструктивным элементам здания, включая элементы наружной отделки, в период выполнения работ по контракту, Подрядчик обязан провести ремонтно-восстановительные работы за свой счет. 

6.2. Подрядчик за один день до начала приемки скрытых работ извещает Заказчика об их готовности, которая подтверждается актом освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был  информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости  обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. Работы должны быть выполнены в точном соответствии с  требованиями нормативных документов, регулирующих выполнение данных работ, с высоким качеством. 

6.5. Все строительные материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать сметным и должны быть разрешены для применения в административных зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. По требованию заказчика такие сертификаты, паспорта  должны быть предоставлены в ходе выполнения работ. 

6.6. Представитель Заказчика осуществляет проверку выполненных работ на соответствие объемов сметным значениям, качества требованиям СНиП, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным нормам и правилам, нормам противопожарной безопасности, нормативным документам в области гражданской обороны, иным нормативным и методическим актам, технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик составляет и передает Заказчику по 4 экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
Заказчик в течение 3-х дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает по 2 экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 обратно Подрядчику.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, Заказчик, немедленно, при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
7.2. Актом сдачи-приемки выполненных работ считается подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

7.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

7.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его надлежащую эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.6. Датой сдачи-приемки объекта считается дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 руководителем Заказчика.

7.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи-приемки объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.

8. ОХРАНА РАБОТ

8.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов, инвентаря и другого имущества на территории объекта от начала до завершения работ и приемки результатов работ Заказчиком.

8.2. Ответственность за сохранность результатов выполненных работ после приемки объекта несет Заказчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств неодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы, или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение двух недель, то тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения контракта.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

10.2. Гарантийный  срок эксплуатации объекта составляет 3 (Три) года со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем выполненных работ и примененных материалов. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах или материалах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения работ со стороны третьих лиц.

10.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания работ по настоящему контракту, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 5%  от цены контракта за каждый день просрочки.

11.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации их результатов.

Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

11.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Заказчик имеет вправе потребовать уплату пени в размере 1 %  от цены контракта за каждый день просрочки.

11.4. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых работ и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных по оплате работ.
11.6. Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающих по вине банковских учреждений, осуществляющих выплаты  и переводы средств Подрядчику.

11.7. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту.

11.8. Стороны несут иную не указанную в настоящем разделе ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по контракту.
13.2. Настоящий контракт составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда по адресу Заказчика.

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они составлены в  письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

13.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.
13.6. Приложения к настоящему контракту:

 Приложение № 1 - Сметный расчет
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Отделение по г. Саранску Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия

430027, Республика Мордовия,

г. Саранск, ул. Гагарина, 99 а. 

тел (8342) 33-15-15, 33-15-70, ofksarrm@mail.ru
ИНН1326135005, КПП 132601001

л/с 03091252050

в Отделении по г. Саранску УФК по Республике Мордовия 

БИК 048952001 в ГРКЦ НБ Республике Мордовия Банка России г. Саранска


	

	_____________________________
	

	«____»____________2011 г.
	


	Приложение № 1 

к государственному контракту № ____ 

от « ____ »________ 2011 г.


	
	«СОГЛАСОВАНО»

	«УТВЕРЖДАЮ»


	Сметный расчет на сумму:

		руб.

	Сметный расчет на сумму:

		руб.


	от Подрядчика
	от Заказчика

	________________ /______________/

	________________ /_____________/


		
	« ____ » ________ 2011 г.

	« ____ » ________ 2011 г.


	
	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


	текущий ремонт административного здания Отделения по г. Саранску УФК по Республике Мордовия, 

расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина. Д. 99 «а» 


	
	Сметная стоимость:

		руб.


	Hормативная трудоемкость:

		чел.ч


	Сметная заработная плата:

		руб.



	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2006 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  КРЫША

	

	1.
	Е12-01-023-2
	Демонтаж  кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2 кровли
	
	0.5
	266.51
	133.26
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	1. 1.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	32.984
	16.492
	8.080
	133.26
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112.8%
	150.32
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	73.63
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	357.20
	
	
	

	

	2.
	Е12-01-023-2
	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2 кровли
	
	0.5
	15 789.63
	7 894.82
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	2. 1.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.625
	0.3125
	87.30
	27.28
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	4.01
	
	
	

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.9875
	0.49375
	12.840
	6.34
	
	
	

	2. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.3625
	0.18125
	101.33
	18.37
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.33
	
	
	

	2. 4.
	х33-0201
	Машины сверлильные электрические
	маш.ч
	3.0125
	1.50625
	4.46
	6.72
	
	
	

	2. 5.
	с101-9495-1
	Металлочерепица с покрытием
	м2
	128
	64
	111.77
	7 153.28
	
	
	

	2. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.5
	0.25
	79.84
	19.96
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	2. 7.
	с101-1735-1
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35
	шт.
	860
	430
	0.20
	86.00
	
	
	

	2. 8.
	з000-1003-1
	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	51.5375
	25.76875
	8.080
	208.21
	
	
	

	2. 9.
	с101-1975-1
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)
	м
	30
	15
	25.00
	375.00
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112.8%
	242.01
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	118.54
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 255.37
	
	
	

	

	3.
	Е10-01-002-1
	Укрепление стропильной системы
	м3
	
	6
	415.00
	2 490.01
	
	
	

	3. 1.
	з000-1002-7
	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	24.09
	144.54
	7.780
	1 124.52
	
	
	

	3. 2.
	с101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.038
	0.228
	5 989.00
	1 365.49
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.92%
	1 247.32
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	602.18
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 339.51
	
	
	

	

	4.
	Е12-01-009-2
	Демонтаж  желобов подвесных
	100 м
	
	0.2
	200.77
	40.15
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	4. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	25.128
	5.0256
	7.990
	40.15
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112.8%
	45.29
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	22.18
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	107.62
	
	
	

	

	5.
	Е12-01-009-2
	Устройство желобов подвесных
	100 м
	
	0.2
	8 186.16
	1 637.23
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	5. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	39.2625
	7.8525
	7.990
	62.74
	
	
	

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.2
	0.04
	12.840
	0.51
	
	
	

	5. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.1375
	0.0275
	87.30
	2.40
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.35
	
	
	

	5. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.0625
	0.0125
	101.33
	1.27
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.16
	
	
	

	5. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1125
	0.0225
	79.84
	1.80
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	5. 6.
	с101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм
	т
	0.0038
	0.00076
	11 978.00
	9.10
	
	
	

	5. 7.
	с101-0788
	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг
	т
	0.169
	0.0338
	7 977.00
	269.62
	
	
	

	5. 8.
	с101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	0.33
	0.066
	19 550.00
	1 290.30
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112.8%
	71.35
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	34.95
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 743.52
	
	
	

	

	6.
	Е12-01-012-1
	Демонтаж  ограждения кровель перилами
	100 м
	
	1
	92.83
	92.83
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	6. 1.
	з000-1003-3
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	5.336
	5.336
	8.290
	44.24
	
	
	

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.232
	0.232
	12.840
	2.98
	
	
	

	6. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.144
	0.144
	87.30
	12.57
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.85
	
	
	

	6. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.088
	0.088
	101.33
	8.92
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.13
	
	
	

	6. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1.512
	1.512
	8.90
	13.46
	
	
	

	6. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.112
	0.112
	79.84
	8.94
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	6. 7.
	с101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.0005
	9 424.00
	4.71
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112.8%
	53.26
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	26.09
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.18
	
	
	

	

	7.
	Е12-01-012-1
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	
	1
	3 137.02
	3 137.02
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	7. 1.
	з000-1003-3
	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	8.3375
	8.3375
	8.290
	69.12
	
	
	

	7. 2.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2.3625
	2.3625
	8.90
	21.03
	
	
	

	7. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.175
	0.175
	79.84
	13.97
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	7. 4.
	с101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0005
	0.0005
	9 424.00
	4.71
	
	
	

	7. 5.
	с101-1851
	Резина прессованная
	кг
	0.52
	0.52
	28.26
	14.70
	
	
	

	7. 6.
	с201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.3
	0.3
	10 045.00
	3 013.50
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	112.8%
	77.97
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55.25%
	38.19
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 253.18
	
	
	

	

	8.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 шт.
	
	0.03
	2 298.10
	68.94
	
	
	

	8. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	309.3
	9.279
	7.430
	68.94
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78.02%
	53.79
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	44.81
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167.54
	
	
	

	

	9.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	шт.
	
	3
	375.07
	1 125.22
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	з000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	7.6245
	22.8735
	7.990
	182.76
	
	
	

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0.1375
	0.4125
	12.840
	5.30
	
	
	

	9. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.1375
	0.4125
	101.33
	41.80
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	5.30
	
	
	

	9. 4.
	х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	0.2
	0.6
	1.06
	0.64
	
	
	

	9. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.1375
	0.4125
	79.84
	32.93
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 6.
	с101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0042
	9 000.00
	37.80
	
	
	

	9. 7.
	с102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта
	м3
	0.06
	0.18
	520.00
	93.60
	
	
	

	9. 8.
	с102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта
	м3
	0.06
	0.18
	1 242.20
	223.60
	
	
	

	9. 9.
	с102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0.1
	0.3
	950.00
	285.00
	
	
	

	9. 10.
	с203-0251
	Створки оконные для жилых зданий пл. 0.3-0.4 м2
	м2
	0.5
	1.5
	151.40
	227.10
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.92%
	208.60
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	100.71
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 434.52
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	16 619.48
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 619.48
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	2 149.90
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	1 061.27
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 830.65
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	19 830.65
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 149.90
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 061.27
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

	

	10.
	Е10-04-014-4н;
	* Устройство перегородок толщиной 100-150 мм на одинарномметаллическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией
	100 м2
	
	0.64
	10 744.25
	6 876.32
	
	
	

	10. 1.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	364.9
	233.536
	8.810
	2 057.45
	
	
	

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.54
	0.9856
	12.840
	12.66
	
	
	

	10. 3.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	1.83
	1.1712
	79.84
	93.51
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.54
	0.9856
	20.00
	19.71
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	12.66
	
	
	

	10. 5.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	9.37
	5.9968
	19.20
	115.14
	
	
	

	10. 6.
	с101-9154
	Листы гипсокартонные
	м2
	420
	268.8
	
	
	
	
	

	10. 7.
	с600-9006-051
	Профили направляющие ПН
	м
	114.5
	73.28
	9.86
	722.54
	
	
	

	10. 8.
	с600-9006-052
	Профили стоечные  ПС
	м
	220
	140.8
	11.11
	1 564.29
	
	
	

	10. 9.
	с104-9090
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	65.92
	
	
	
	
	

	10. 10.
	с101-9455-003
	Лента уплотнительная типа "Дихтунгсбанд"
	м
	122
	78.08
	7.40
	577.79
	
	
	

	10. 11.
	с600-9455-001
	Лента серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеющаяся "Строби" шириной 5 см, для армирования стыков гипсокартона
	100 м
	3.03
	1.9392
	23.30
	45.18
	
	
	

	10. 12.
	с101-1375-001
	Шпаклевка "Фугенфюллер"
	кг
	97.1
	62.144
	10.22
	635.11
	
	
	

	10. 13.
	с411-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0.063
	0.04032
	3.15
	0.13
	
	
	

	10. 14.
	с600-9732-026
	Грунтовка "Тифенгрунд"
	л
	17.5
	11.2
	51.40
	575.68
	
	
	

	10. 15.
	с101-9105-001
	Дюбели типа "К" 6/35
	шт.
	150
	96
	1.24
	119.04
	
	
	

	10. 16.
	с101-9680-001
	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм
	шт.
	1269
	812.16
	0.09
	73.09
	
	
	

	10. 17.
	с101-9680-002
	Винты самонарезающие с острым концом длиной 35 мм
	шт.
	2943
	1883.52
	0.12
	226.02
	
	
	

	10. 18.
	с500-9596
	Шлифовальная бумага
	м2
	1.6
	1.024
	50.42
	51.63
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110.92%
	2 296.17
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	53.55%
	1 108.54
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 281.03
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	6 876.32
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 876.32
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	2 296.17
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	1 108.54
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 281.03
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	10 281.03
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 296.17
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 108.54
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  КРЫЛЬЦО

	

	11.
	Е11-01-011-1
	Демонтаж стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.04
	234.85
	9.39
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	11. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	31.608
	1.26432
	7.430
	9.39
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	10.86
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	5.99
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.23
	
	
	

	

	12.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.04
	1 502.65
	60.11
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	45.4365
	1.81746
	7.430
	13.50
	
	
	

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.5875
	0.0635
	12.840
	0.82
	
	
	

	12. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.5875
	0.0635
	20.00
	1.27
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.82
	
	
	

	12. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	11.3375
	0.4535
	0.55
	0.25
	
	
	

	12. 5.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.14
	2.44
	0.34
	
	
	

	12. 6.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	2.04
	0.0816
	548.30
	44.74
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	16.56
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	9.13
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.80
	
	
	

	

	13.
	Е11-01-027-3
	Демонтаж  покрытий  из керамогранитных плит
	100 м2
	
	0.04
	784.80
	31.39
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	13. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	95.824
	3.83296
	8.190
	31.39
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	36.29
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	20.01
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87.69
	
	
	

	

	14.
	Е11-01-027-3
	Устройство покрытий  из керамогранитных плит
	100 м2
	
	0.04
	9 056.65
	362.27
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	137.747
	5.50988
	8.190
	45.13
	
	
	

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.325
	0.133
	12.324
	1.64
	
	
	

	14. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.018
	88.96
	1.60
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.16
	
	
	

	14. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.875
	0.115
	20.00
	2.30
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.48
	
	
	

	14. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.35
	0.014
	79.84
	1.12
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	14. 6.
	с101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	4.08
	67.80
	276.62
	
	
	

	14. 7.
	с101-0631
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	0.1224
	54.00
	6.61
	
	
	

	14. 8.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.154
	2.44
	0.38
	
	
	

	14. 9.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	1.3
	0.052
	548.30
	28.51
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	54.08
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	29.82
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	446.16
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	463.16
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	463.16
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	117.78
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	64.94
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	645.88
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	645.88
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	117.78
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	64.94
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

	

	15.
	Е11-01-011-1
	Демонтаж стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.138
	234.85
	32.41
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	15. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	31.608
	4.361904
	7.430
	32.41
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	37.47
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	20.66
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.54
	
	
	

	

	16.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.138
	1 502.65
	207.37
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	45.4365
	6.270237
	7.430
	46.59
	
	
	

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.5875
	0.219075
	12.840
	2.81
	
	
	

	16. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.5875
	0.219075
	20.00
	4.38
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.81
	
	
	

	16. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	11.3375
	1.564575
	0.55
	0.86
	
	
	

	16. 5.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.483
	2.44
	1.18
	
	
	

	16. 6.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	2.04
	0.28152
	548.30
	154.36
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	57.12
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	31.49
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	295.98
	
	
	

	

	17.
	Е11-01-027-3
	Демонтаж  покрытий  из керамогранитных плит
	100 м2
	
	0.138
	784.80
	108.30
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	17. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	95.824
	13.223712
	8.190
	108.30
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	125.22
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	69.04
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	302.56
	
	
	

	

	18.
	Е11-01-027-3
	Устройство покрытий  из керамогранитных плит
	100 м2
	
	0.138
	9 056.65
	1 249.82
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	137.747
	19.009086
	8.190
	155.68
	
	
	

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.325
	0.45885
	12.324
	5.66
	
	
	

	18. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.0621
	88.96
	5.52
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.56
	
	
	

	18. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.875
	0.39675
	20.00
	7.94
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	5.09
	
	
	

	18. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.35
	0.0483
	79.84
	3.86
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	18. 6.
	с101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	14.076
	67.80
	954.35
	
	
	

	18. 7.
	с101-0631
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	0.42228
	54.00
	22.80
	
	
	

	18. 8.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.5313
	2.44
	1.30
	
	
	

	18. 9.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	1.3
	0.1794
	548.30
	98.37
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	186.54
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	102.85
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539.22
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	1 597.90
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 597.90
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	406.35
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	224.05
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 228.30
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 228.30
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	406.35
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	224.05
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  КОРИДОР

	

	19.
	Е11-01-011-1
	Демонтаж стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.312
	234.85
	73.27
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	19. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	31.608
	9.861696
	7.430
	73.27
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	84.71
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	46.71
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	204.69
	
	
	

	

	20.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.312
	1 502.65
	468.83
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	з000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	45.4365
	14.176188
	7.430
	105.33
	
	
	

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1.5875
	0.4953
	12.840
	6.36
	
	
	

	20. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.5875
	0.4953
	20.00
	9.91
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	6.36
	
	
	

	20. 4.
	х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	11.3375
	3.5373
	0.55
	1.95
	
	
	

	20. 5.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	1.092
	2.44
	2.66
	
	
	

	20. 6.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	2.04
	0.63648
	548.30
	348.98
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	129.14
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	71.20
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.17
	
	
	

	

	21.
	Е11-01-027-3
	Демонтаж  покрытий  из керамогранитных плит
	100 м2
	
	0.312
	784.80
	244.86
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	21. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	95.824
	29.897088
	8.190
	244.86
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	283.11
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	156.10
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	684.07
	
	
	

	

	22.
	Е11-01-027-3
	Устройство покрытий  из керамогранитных плит
	100 м2
	
	0.312
	9 056.65
	2 825.67
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	137.747
	42.977064
	8.190
	351.98
	
	
	

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.325
	1.0374
	12.324
	12.79
	
	
	

	22. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.1404
	88.96
	12.49
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.27
	
	
	

	22. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.875
	0.897
	20.00
	17.94
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	11.52
	
	
	

	22. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.35
	0.1092
	79.84
	8.72
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	22. 6.
	с101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	31.824
	67.80
	2 157.67
	
	
	

	22. 7.
	с101-0631
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	0.95472
	54.00
	51.55
	
	
	

	22. 8.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	1.2012
	2.44
	2.93
	
	
	

	22. 9.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	1.3
	0.4056
	548.30
	222.39
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	421.75
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	232.54
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 479.96
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	3 612.63
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 612.63
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	918.70
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	506.55
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 037.88
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	5 037.88
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	918.70
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	506.55
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  БРУСТВЕР

	

	23.
	Е11-01-027-3
	Демонтаж  покрытий  из керамогранитных плит (ЦОКОЛЬ)
	100 м2
	
	0.25
	784.80
	196.20
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	23. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	95.824
	23.956
	8.190
	196.20
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	226.85
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	125.08
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	548.12
	
	
	

	

	24.
	Е11-01-027-3
	Устройство покрытий  из керамогранитных плит (ЦОКОЛЬ)
	100 м2
	
	0.25
	9 056.65
	2 264.16
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	24. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	137.747
	34.43675
	8.190
	282.04
	
	
	

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.325
	0.83125
	12.324
	10.24
	
	
	

	24. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.1125
	88.96
	10.01
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.02
	
	
	

	24. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.875
	0.71875
	20.00
	14.38
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	9.23
	
	
	

	24. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.35
	0.0875
	79.84
	6.99
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	24. 6.
	с101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	25.5
	67.80
	1 728.90
	
	
	

	24. 7.
	с101-0631
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	0.765
	54.00
	41.31
	
	
	

	24. 8.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.9625
	2.44
	2.35
	
	
	

	24. 9.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	1.3
	0.325
	548.30
	178.20
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	337.93
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	186.33
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 788.42
	
	
	

	

	25.
	Е11-01-027-3
	Демонтаж  покрытий  из базальтовых  плит (отлив)
	100 м2
	
	0.124
	784.80
	97.32
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	25. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	95.824
	11.882176
	8.190
	97.32
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	112.52
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	62.04
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	271.88
	
	
	

	

	26.
	Е11-01-027-3
	Устройство покрытий  из базальтовых плит (отлив)
	100 м2
	
	0.124
	47 653.45
	5 909.03
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	з000-1003-2
	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	137.747
	17.080628
	8.190
	139.89
	
	
	

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3.325
	0.4123
	12.324
	5.08
	
	
	

	26. 3.
	х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.45
	0.0558
	88.96
	4.96
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.50
	
	
	

	26. 4.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	2.875
	0.3565
	20.00
	7.13
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	4.58
	
	
	

	26. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.35
	0.0434
	79.84
	3.47
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	26. 6.
	с101-0631
	Опилки древесные
	м3
	3.06
	0.37944
	54.00
	20.49
	
	
	

	26. 7.
	с411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.4774
	2.44
	1.16
	
	
	

	26. 8.
	с402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	1.3
	0.1612
	548.30
	88.39
	
	
	

	26. 9.
	с999-9999-1
	Плитки базальтовые
	м2
	102
	12.648
	446.20
	5 643.54
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115.62%
	167.61
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63.75%
	92.42
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 169.06
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	8 466.71
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 466.71
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	844.92
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	465.87
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 777.50
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	9 777.50
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	844.92
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	465.87
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ

	

	27.
	Ц08-03-594-14
	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	
	0.06
	16 670.06
	1 000.20
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	27. 1.
	з000-1004-2
	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	267
	16.02
	9.290
	148.83
	
	
	

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	91.05
	5.463
	10.717
	58.55
	
	
	

	27. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	1.55
	0.093
	133.99
	12.46
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.19
	
	
	

	27. 4.
	х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	89.5
	5.37
	30.33
	162.87
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	57.35
	
	
	

	27. 5.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1.78
	0.1068
	8.90
	0.95
	
	
	

	27. 6.
	х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	1.55
	0.093
	99.98
	9.30
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	27. 7.
	с101-1755
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.15
	0.009
	5 000.00
	45.00
	
	
	

	27. 8.
	с101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	2.1
	0.126
	14.30
	1.80
	
	
	

	27. 9.
	с101-1977
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	10.4
	0.624
	9.04
	5.64
	
	
	

	27. 10.
	с113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.003
	0.00018
	33 800.00
	6.08
	
	
	

	27. 11.
	с500-9089
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	120
	7.2
	76.84
	553.25
	
	
	

	27. 12.
	с500-9101
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.053
	0.00318
	19.50
	0.06
	
	
	

	27. 13.
	с500-9623
	Лента К226
	100 м
	0.1
	0.006
	120.00
	0.72
	
	
	

	27. 14.
	с507-0001
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2
	т
	0.003
	0.00018
	210 465.00
	37.88
	
	
	

	27. 15.
	с544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0.42
	0.0252
	91.29
	2.30
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	185.19
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	134.80
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 320.19
	
	
	

	

	28.
	Ц08-02-403-3
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	
	0.4
	854.63
	341.85
	
	
	

	
	
	Начисления: Н11= 2

	28. 1.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	37
	14.8
	8.810
	130.39
	
	
	

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5.24
	2.096
	10.692
	22.41
	
	
	

	28. 3.
	х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.03
	0.012
	133.99
	1.61
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.15
	
	
	

	28. 4.
	х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5.21
	2.084
	30.33
	63.21
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	22.26
	
	
	

	28. 5.
	с101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0.01
	0.004
	729.98
	2.92
	
	
	

	28. 6.
	с101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм
	т
	0.0025
	0.001
	12 242.00
	12.24
	
	
	

	28. 7.
	с101-9105
	Дюбели
	кг
	1.8
	0.72
	57.48
	41.39
	
	
	

	28. 8.
	с101-3909
	Гвоздь усиленный
	кг
	1.3
	0.52
	18.55
	9.65
	
	
	

	28. 9.
	с113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.0003
	0.00012
	33 800.00
	4.06
	
	
	

	28. 10.
	с500-9031
	Скобы
	10 шт.
	28
	11.2
	2.33
	26.10
	
	
	

	28. 11.
	с500-9056
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	4.9
	1.96
	2.07
	4.06
	
	
	

	28. 12.
	с500-9140
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.12
	0.048
	163.00
	7.82
	
	
	

	28. 13.
	с111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.31
	0.124
	30.74
	3.81
	
	
	

	28. 14.
	с500-9817
	Полоска для крепления проводов
	100 шт.
	3
	1.2
	10.91
	13.09
	
	
	

	28. 15.
	с500-9826
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0.12
	0.048
	100.00
	4.80
	
	
	

	28. 16.
	с530-9015
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0.83
	0.332
	41.70
	13.84
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.3%
	136.45
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	99.32
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	577.62
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	1 342.05
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 342.05
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	321.64
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	234.12
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 897.81
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	1 897.81
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	321.64
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	234.12
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2)
	
	
	
	
	15.93
	
	
	

	

	
	Раздел 8.  МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

	

	29.
	С546-0601
	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	шт.
	
	6
	395.50
	2 373.00
	
	
	

	

	30.
	С546-0110-001
	Лампы люминисцентные
	10 шт.
	
	2.4
	38.40
	92.16
	
	
	

	

	31.
	С500-9008-4
	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220
	10 шт.
	
	2.4
	22.37
	53.69
	
	
	

	

	32.
	С501-0373-103
	Кабели силовые на напряжение до 1000В для прокладки в земле с пластмассовой изоляцией и оболочкой,марки ВВГ- 3*2,5
	1000 м
	
	0.04
	10 400.00
	416.00
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	2 934.85
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 934.85
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 934.85
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	2 934.85
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	41 913.10
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 276.90
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	321.64
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	234.12
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 832.66
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 636.20
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	6 733.82
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	3 431.22
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 801.24
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	52 633.90
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 055.46
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 665.34
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 27, 28)
	
	
	
	
	15.93
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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